Table de mixage analogique Allenheath zed-14 usb –

Console compacte petite scène/home-studio 6 voies mono / 4 stéréo / USB La gamme de consoles ZED bénéficie de la longue expérience d’AllenetHeath, tout en incorporant les dernières améliorations technologiques ayant perpétué sa notoriété. Destinées aux amateurs comme aux professionnels, ces consoles offrent les mêmes qualités en termes de son et de fabrication. Elles s’adaptent parfaitement aux différentes applications de mixage sur scène comme en studio/home-studio. Dans l’ensemble, la série dispose de préamplis DuoPre clairs, transparents et offrant une bonne gamme dynamique (69dB pour les entrées Micro), d’une section égalisation dotée d’un facteur Q. De plus, chaque tranche de voie dispose de son propre circuit imprimé avec potentiomètres vissés. Enfin, chaque modèle est fourni avec le logiciel Cakewalk SONAR LE.

- 6 entrées symétriques Micro sur XLR/Ligne sur Jack. Insertion sur Jack. Commutateur 48V fantôme commun. Gain ajustable. Filtre coupe-bas.  
- Egaliseur 3 bandes dont 1 semi-paramétrique.  
-4 départs auxiliaires (2 pré/post, 2 post-fader). Panoramique. Niveau sur fader 100mm. - Mute et Solo. Voyant saturation.  
- 4 entrées Ligne stéréo asymétriques (1 jack par canal). Gain ajustable. Egaliseur 3 bandes fixes. - 4 départs auxiliaires (2 pré/post, 2 post-fader). Balance. Niveau sur fader 100mm. Mute et Solo. Voyant saturation.  
- 2 retours d'effets stéréo. Niveau ajustable et assignation vers voies stéréo 7/8, 9/10 ou bus L/R.  
- 4 départs auxiliaires sur Jack asymétrique, niveau ajustable (Aux 1 et 2).  
- Sortie générale stéréo sur 2 XLR symétriques avec insertion + sommation mono avec sortie sur Jack asymétrique. Faders 100mm. Bargraph 12 segments.  
- Sortie monitor et casque, niveau ajustable.  
- Port USB : départ stéréo vers PC externe = bus L/R ou Aux1/2 ou Aux 3/4. Retour stéréo = vers L/R ou vers voie stéréo 11/12. Convertisseurs A/N et N/A 16 bits 32-48kHz.  
- Alimentation intégrée 100-240V, 50/60Hz.  
- Dimensions : 385x465x40/110mm.  
- Poids : 6,5kg.  
- Livrée avec Cakewalk SONAR LE et câble USB